**Erstellung der Connection zwischen Siemens CPU 1515SP PC2 und Siemens Simatic HMI Touch Panel**

In dieser Dokumentation wird Schritt für Schritt gezeigt, wie die Einbindung des Touch Panels erfolgt.

Schritt 1: Die verbauten Komponenten in die Topologiesicht einbinden, dies kann per Drag&Drop erfolgen.



Schritt 2: IP- Adressen an die Komponenten vergeben. (siehe Konfigurationsübersicht des Labores)

Schritt 3: Die Schnittstelle PN/IE an der CPU nutzen und wie auf der Abbildung mit dem Touch Panel verbinden. Dies erfolgt in der Netzansicht.



Schritt 4: In der der obersten Leiste, wird der Reiter *Online* und dort *Erreichbare Teilnehmer* ausgewählt.

